| **№** | **Наименование** | **Техническое описание** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крышка испытательная  ПЭ 1650.00.000 | Изделие поставляется без покрытий деталей свыше 100 кг и без покупных изделий: головка ударная КАВА 3270, удлинитель ударный КАСЕ 3207, строп текстильный 4СТ-2/2м(В) с крюками.  Материал изготовителя.  Товар должен соответствовать требованиям конструкторской документации (эскизов).  Применяемый при изготовлении материал:  - сталь 20, сталь 35, сталь 45 «ГОСТ 1050-2013. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»;  - сталь 30ХГСА, сталь 40Х «ГОСТ 4543-2016. Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия.».  Товар должен соответствовать графической и текстовой части эскиза.  Шероховатость поверхностей деталей должна соответствовать значениям параметра Ra по «ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.».  Покрытие деталей по «ГОСТ 9.306-85. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения.».  Маркировка должна находиться в местах, указанных в технической документации и соответствовать «ГОСТ 26828-86. Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка.». |